Демонтажни работи

Обект: Отделение по вътрешни болести в МБАЛ Рахила Ангелова, Перник

|  |
| --- |
| Количествено-стойностна сметка – демонтажни работи |
| № по ред | Описание на демонтажни работи | ЕД.мярка | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | СТЕНИ |  |  |
|  | Разваляне на тухлена зидария над 1/2 тухла | m3 | 11 |
| 02 | ОБЛИЦОВКИ |  |  |
|  | Демонтаж на облицовка от фаянсови плочи по стени | m2 | 164 |
| 03 | МАЗИЛКИ |  |  |
|  | Очукване на вароциментова мазилка по стени | m2 | 330 |
|  | Очукване на вароциментова мазилка по тавани | m2 | 56 |
| 04 | НАСТИЛКИ |  |  |
|  | Разбиване на циментова замазка | m2 | 107 |
|  | Демонтаж на настилка балатум (линолеум) | m2 | 100,6 |
|  | Демонтаж мозаечен цокъл 10 см | м | 418 |
|  | Частично разбиване на мозайка | m2 | 40 |
|  | Демонтаж на керамични плочи по подове | m2 | 107 |
| 05 | ДОГРАМА |  |  |
|  | Демонтаж на единични вътрешни врати и каси | бр. | 31 |
|  | Демонтаж на двойни вътрешни врати и каси | бр. | 4 |
|  | Демонтаж на вътрешни витрини | бр. | 3 |
| 06 | МЕБЕЛИ |  |  |
| 07 | РАЗНИ РАБОТИ |  |  |
|  | Превоз на строителни отпадъци, вкл.товарене и разтоварване | m3 | 80 |

Обект: Отделение по вътрешни болести в МБАЛ Рахила Ангелова, Перник

Кол**ичествено-ст**ойностна сметка - строително-монтажни работи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | ЕД.мярка | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | СТЕНИ |  |  |
|  | Зидария с газобетонови блокчета 600/125/250 мм на лепилен разтвор при отвори на врати | m2 | 18 |
|  | Стена преградна тип кнауф деб. 10 см от гипскартон на метален щендер с вата 7 см | m2 | 105,5 |
|  | Стена преградна тип кнауф деб. 10 см от влагоустойчив гипскартон на метален щендер с вата 7 см | m2 | 25 |
|  | Стена преградна тип кнауф деб. 10 см от противопожарен гипскартон/гипсофазер на метален щендер с вата 7 см | m2 | 4 |
|  | Обшивка на инсталационни шахти в санитарни възли и стаи с HPL плоскости тип Fundermax, 50/20/280см на метална щендерна констр. със средна отваряема част за ревизия, на панти, с ключалка | бр. | 12 |
|  | Направа и монтаж на ст.бет щурцове над врати | м | 12,6 |
|  | Направа и монтаж на ст.бет прагове в мокри помещения 107/7/5 | м | 1,07 |
| 02 | МАЗИЛКИ |  |  |
|  | Доставка и полагане на контактен грунд по тавани върху бетон | m2 | 56330 |
|  | Доставка и полагане на контактен грунд по стени върху зидария, бетон и мазилка | m2 |
|  | Изкърпване вътрешна варова мазилка по стени | m2 | 330 |
|  | Изкърпване вътрешна варова мазилка по тавани | m2 | 56 |
|  | Фина шпакловка стукопласт (колоркит) по стени | m2 | 330 |
|  | Фина шпакловка стукопласт (колоркит) по тавани | m2 | 56 |
|  | Вътрешна мазилка върху газобетонови стени - изравнителна с дебелина 5 мм | m2 | 18 |
|  | Доставка и полагане на хидроизолация на циментова основа по стени на бани върху мазилка, до 50 см от пода | m2 | 16 |
| 03 | ОБЛИЦОВКИ |  |  |
|  | Фаянсова облицовка в мокри помещения по стени на лепило "Теракол" | m2 | 144 |
|  | Фаянсова облицовка зад мивки в стаи по стени на лепило "Теракол" | m2 | 13 |
|  | Доставка и монтаж на окачен таван минераловатни плочи в коридори | m2 | 178,2 |
|  | Окачен таван в бани от влагоустойчив гипскартон сдеб. 12.5мм на метална конструкция | m2 | 21.4 |
|  | Обръщане на ъгли с алуминиеви лайсни на стени от гипсокартон | м | 25,2 |
|  | Доставка и монтаж на предпазни алуминиеви (неръжд. стомана) профили за ъгли 5/5 | м | 57 |
|  | Предпазна дъска в коридори кантирано ПДЧ шир.ЗОсм, дебелина 18мм, кант 2 мм | м | 54 |
|  | PVC лайсни по фаянс външни ъгли | м | 78 |
| 04 | НАСТИЛКИ |  |  |
|  | Изравнителна циментова замазка | m2 | 360 |
|  | Доставка и полагане на контактен грунд по подове върху бетон, мозайка и разбита замазка | m2 | 200 |
|  | Доставка и полагане на хидроизолация на циментова основа по подове на бани върху цим. замазка | m2 | 13,7 |
|  | Хидроизолационни уплътняващи ленти по ъглите между пода и стената и около сифони и канали в бани | м | 36 |
|  | Настилка по подове с гранитогрес | m2 | 206,8 |
|  | Настилка по подове в мокри помещения с керамични плочи | m2 | 42 |
|  | Настилка по подове в стаи с керамични плочи | m2 | 288,4 |
|  | Доставка и полагане на первази от ПВЦ с фасонни части, закрепени с дюбели | м | 462 |
| 05 | ДЪРВЕНА ДОГРАМА |  |  |
| 06 | АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А4 | Доставка и монтаж на алуминиеви прозорци с прекъснат термомост, пълнеж стъклопакет и термопанел, с отваряема част | m2 | 6,25 |
|  | Доставка и монтаж на алуминиева витрина без прекъснат термомост, пълнеж стъкло и ПДЧ, с единична врата | m2 | 5 |
|  | Доставка и монтаж на алуминиева витрина с двукрила врата без прекъснат термомост, стъклопакет, с антипаник брава, димоуплътнена, самозатваряща се, EI30 | m2 | 7  |
|  | Доставка и монтаж на алуминиева витрина без прекъснат термомост, пълнеж стъкло и ПДЧ | m2 | 5,6 |
|  | Доставка и монтаж на алуминиеви врати без прекъснат термомост с плътен цветен пълнеж ПДЧ | m2 | 53,7 |
|  | Доставка и монтаж на алуминиеви врати без прекъснат термомост с влагоустойчив плътен пълнеж ПДЧ | m2 | 16 |
|  | Доставка и монтаж на алуминиева врата без прекъснат термомост, с плътен цветен пълнеж, с антипаник брава, димоуплътнена, самозатваряща се, EI30 | m2 | 2,1 |
|  | Доставка и монтаж на двукрила алуминиева врата, без прекъснат термомост, с плътен цветен пълнеж ПДЧ, с антипаник брава | m2 | 3,7 |
| 07 | БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ |  |  |
|  | Грунд за латекс по стени | m2 | 1746,6 |
|  | Грунд за латекс по тавани | m2 | 602,9 |
|  | Цветен дишащ латекс по стени | m2 | 107,8 |
|  | Цветен дишащ латекс по тавани | m2 | 21,4 |
|  | Цветен антибактериален латекс по стени | m2 | 1396 |
|  | Цветен антибактериален латекс по тавани | m2 | 397,9 |
|  | Цветен латекс по стени | m2 | 242,8 |
| 08 | РАЗНИ РАБОТИ |  |  |
|  | Пренасяне на строителни отпадъци | m3 | 80 |
|  | Превоз на строителни отпадъци, вкл.товарене и разтоварване | m3 | 80 |

Ремонт на отделение по вътрешни болести към МБАЛ "Рахила Ангелова ",гр. Перник Инсталация медицински газове

**Обект:**

**Част:**

Количествена сметка - Медицински газове -строително монтажни работи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
| 01 | Място за вземане на медицински газ- стенна доза “Кислород”- за скрит монтаж -новоDIN 737-1 ;и DIN 13260-2 | бр | 17 |
| 02 | Монтаж на място за вземане на медицински газ- стенна доза кислород- скрит монтаж | бр | 17 |
| 03 | Място за вземане на медицински газ- стенна доза “Вакуум”- за скрит монтаж -новоDIN 737-1 ;и DIN13260-2 | бр | 2 |
| 04 | Монтаж на място за вземане на медицински газ- стенна доза Вакуум- скрит монтаж |  | 2 |
| 05 | Доставка и монтаж на тръба Cu 0 10 x1mm | л.м. | 74 |
| 06 | Доставка и монтаж на тръба Си 0 12x1 мм | л.м. | 50 |
| 07 | Доставка и монтаж на тръба Си 015x1 мм | л.м. | 18 |
| 08 | Направа на улей в б.стена | л.м. | 50 |
| 09 | Коляно Си 010, 90°бр, | бр | 24 |
| 10 | Коляно Си 010, 45°бр, | бр | 10 |
| 11 | Коляно Си 012, 90°бр, | бр | 13 |
| 12 | Коляно Си 012, 45°бр, | бр | 6 |
| 13 | Коляно Си 015, 90°бр, | бр | 4 |
| 14 | Коляно Си 015, 45°бр, | бр | 4 |
| 15 | Муфи Си 010 х 1 mm | бр | 16 |
| 16 | Муфи Си 012 х 1 mm | бр | 10 |
| 17 | Муфи Си 015 х 1 mm | бр | 4 |
| 18 | ТройникСи ,010x10x10 | бр | 5 |
| 19 | ТройникСи ,012x10x12 | бр | 6 |
| 20 | ТройникСи ,012x12x12 | бр | 2 |
| 21 | ТройникСи ,015x12x15 | бр |  |
| 22 | ТройникСи ,015x15x15 | бр | 1 |
| 23 | Преход Си редуцир ,015x12 | бр | 1 |
| 24 | Преход Си редуцир ,012x10 | бр | 2 |
| 25 | Скоби за укрепване на тръбопроводи 010, | бр | 38 |
| 26 | Скоби за укрепване на тръбопроводи 012, | бр | 25 |
| 27 | Скоби за укрепване на тръбопроводи 015, | бр | 10 |
| 28 | Проба плътност | лм | 142 |
| 29 | Проба якост | лм | 142 |
| 30 | Продухване на инсталацията | лм | 142 |
| 31 | Маркиране на инсталация | лм | 142 |
| 32 | Пробиване на отвори в б.стена | бр | 13 |
| 33 | Демонтаж тръбна разводка кислород | бр | 18 |
| 34 | Ротаметър с овлажнителза кислород | • бр | 10 |
| 35 | Защитна изолоционна лента | т’ | 4 |
|  |  |  |  |

Количествено стойностна сметка

Вентилация на санитарни възли и вътрешни пом.:

**Б. Отделение вътрешни болести** **ед.ст. обща ст.**

Доставака и монтаж на:

1 Осов вентилатор с автоматични жалузи /падаща клапа/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с дебит L=90 м3/ч, N=0,03kW, 220V | бр.6 |  |  |
| 2. | Осов вентилатор с автоматични жалузи |  |  |  |
| /падаща клапа/с дебит L=90 м3/ч, N=0,03kW, 220V за санитарни възли с прозорци | бр.2 |  |  |
| 3. | Въздуховод от PVC ф110 | лм 15 |  |  |
| 4. | Въздуховод от PVC ф160 | лм 6 |  |  |
| 5. | Тройник ф110/110 | бр. 9 |  |  |
| 6. | Неподвижна жалузийна решетка с мрежа за ф110 | бр.6 |  |  |
| 7. | Неподвижна жалузийна решетка с мрежа за ф160 | бр.2 |  |  |
| 8. | Метална конструкция за укрепване | кг 150 |  |  |
| 9. | Компенсационна решетка за монтаж на |  |  |  |
|  | врата с размери 250/1 ООмм | бр.2 |  |  |
| 10. | Проба на вентилаторите | бр.8 |  |  |

Съставил:

/ Е. Божанкова/

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

ОБЕКТ: Ремонт на Отделение по вътрешни болести към МБАЛ "Рахила Ангелова", гр. Перник

ЧАСТ: Водоснабдяване и канализация

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД - ХОРИЗОНТАЛНА |  |  |
| РАЗВОДКА |
| /.Г,01 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД, ХОРИЗОНТАЛНА |  | ШтШ Щ;Ш& |
|  | РАЗВОДКА ~ ДЕМОНТАЖ |  |  |
| 1 | Поцинковани тръби - демонтаж | м. | 66 |
| 2 | Спирателен кран - демонтаж | бр. | 14 |
| 3 | Смесителна батерия-демонтаж | бр. | 19 |
| 4 | Смесителна батерия за душ-демонтаж | бр. | 3 |
| 5 | Пожарен кран ф2" в касета - демонтаж | бр. | 2 |
|  |  |  |  |
| 02 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД, ХОРИЗОНТАЛНА |  | ■ - ' |
| 1 | Полипропиленова /ПП/ тръба с външен диаметър ф20, PN16 | м. | 62 |
| 2 | Полипропиленова /ПП/ тръба с външен диаметър ф25, PN16 | м. | 4 |
| 3 | Полипропиленова /ПП/ тръба с външен диаметър ф20, PN20 | м. | 57 |
| 4 | Полипропиленова /ПП/ тръба с външен диаметър ф25, PN20 | м. | 4 |
| 5 | Поцинкована тръба ф2" | м. | 2 |
| 6 | Спирателен кран ф20 | бр. | 14 |
| 7 | Секретен спирателен кран ф20 | бр. | 10 |
| 8 | Секретен спирателен кран ф25 | бр. | 2 |
| 9 | Гъвкава връзка за ниско клозетно казанче | бр. | 9 |
| 10 | Ъглов спирателен кран ф1/2" за ниско клозетно казанче | бр. | 9 |
| 11 | Смесителна батерия за аусгус - стенна | бр. | 1 |
| 12 | Смесителна батерия за тоалетна мивка-стенна | бр. | 24 |
| 13 | Смесителна батерия за лабораторна мивка - стенна | бр. | 4 |
| 14 | Смесителна батерия за душ с чучур | бр. | 6 |
| 15 | Скоби за укрепване на разводката в стените | бр. | 86 |
| 16 | Направа на улеи в тухлена стена | м. | 72 |
| 17 | Направа на отвори 15/15 в тухлена стена | бр. | 18 |
| 18 | Направа на отвори 20/20 в бетонова стена | бр. | 7 |
| 19 | Дезинфекция на водопровода | м. | 129 |
| 20 | Хидравлична проба | м. | 129 |
| 21 | Пожарен кран ф2" в касета, с шланг 20м | бр. | 2 |
| 22 | Пожарогасител с въглероден диоксид 5кг | бр. | 1 |
| 23 | Пожарогасител на водна основа 9л | бр. | 1 |
| 24 | Топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм за водопровод ф20 | м. | 2 |
|  |  |  |  |
|  | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД - ВЕРТИКАЛНИ |  |  |
| КЛОНОВЕ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4  |
| 03 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД, ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ -ДЕМОНТАЖ |  |  |
| 1 | Поцинковани тръби - демонтаж | м. | 193 |
| 2 | Разкриване на вертикалните клонове | м | 30 |
| 3 | Рязане на поцинкована тръба | бр. | 78 |
| 4 | Пробиване на отвори в стоманобетонна плоча | бр. | 26 |
| — |  |  |  |
| 04 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД, ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ |  |  |
| 1 | Полипропиленова /ПП/ тръба с външен диаметър ф32, PN16 | м. | 29 |
| 2 | Полипропиленова /ПП/ тръба с външен диаметър ф40, PN16 | м | 24 |
| 3 | Полипропиленова /ПП/ тръба "Stabi" с алуминиева вложка, външен диаметър ф25, PN20 | м. | 30 |
| 4 | Полипропиленова /ПП/ тръба "Stabi" с алуминиева вложка. външен диаметър ф32, PN20 | м. | 64 |
| 5 | Полипропиленова /ПП/ тръба "Stabi" с алуминиева вложка, външен диаметър ф40, PN20 | м. | 36 |
| 6 | Поцинкована тръба ф2" | м. | 10 |
| 7 | Укрепители за водопровод - вертикални клонове | бр. | 26 |
| 8 | Топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм за водопровод ф25 | м. | 30 |
| 9 | Топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм за водопровод ф32 | м. | 93 |
| 10 | Топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм за водопровод ф40 | м. | 60 |
| 1112 | Топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм за водопровод Ф2" | м. | 10 |
| Дезинфекция на водопровода | м. | 193 |
| 13 | Хидравлична проба | м. | 193 |
| 14 | Обсадна тръба ф40 | м. | 23 |
| 15 | Обсадна тръба ф50 | м. | L12 |
| 16 | Обсадна тръба фбЗ | м. | 2 |
| 17 | Уплътняване на отвори с еластичен, водоустойчив материал | бр. | 76 |
| 18 | Замонолитване на отвори | бр. | 26 |
| 19 | Холендър ф25 | бр. | 12 |
| 20 | Холендър ф32 | бр. | 34 |
| 21 | Холендър ф40 | бр. | 24 |
| 22 | Холендър ф2" | бр. | 4 |
|  |  |  |  |
|  | ВЪТРЕШЕН КАНАЛ - ХОРИЗОНТАЛНА |  |  |
| РАЗВОДКА |
| 05 | ВЪТРЕШЕН КАНАЛ, ХОРИЗОНТАЛНА РАЗВОДКА - ДЕМОНТАЖ |  |  |
| 1 | PVC тръби ф50 - демонтаж | м. | 4 |
| 2 | PVC тръби ф110 - демонтаж | м. | 2 |
| 3 | Стоманени тръби ф50 - демонтаж | м. | 29 |
| 4 | Тоалетна мивка - демонтаж | бр. | 19 |
| 5 | Кухненска мивка - демонтаж бр. | 2 |
| 6 | Клозетно клекало - демонтаж бр. | 2 |
| 7 | Клозетна чиния - демонтаж | бр. | 3 |
| 8 | Клозетно казанче - демонтаж | бр. | 5 |
| 9 | Писоар - демонтаж | бр. | 1 |

2/3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | о03 |
| № | Описание на строително-монтажни работи | Q.К2Цш |  | оО)Sо |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 Подов сифон - демонтаж | бр. | 3 |
| 11 | Чугунена мивка - демонтаж | бр. | 1 |
|  |  |  |  |
| 06 | ВЪТРЕШЕН КАНАЛ, ХОРИЗОНТАЛНА РАЗВОДКА - ДОСТАВКА И МОНТАЖ |  |  |
| 1 | PVC тръба ф50, включително фасонните части | м. | 44 |
| 2 | PVC тръба ф110, включително фасонните части | м. | 6 |
| 3 | Тоалетна мивка малък формат | бр. | 1 |
| 4 | Тоалетна мивка среден формат | бр. | 23 |
| 5 | Лабораторна мивка - алпака. 40/40, комплект с бутилковиден сифон | бр. | 2 |
| 6 | Лабораторна мивка - алпака, 100/50, комплект с бутилковиден сифон | бр. | 2 |
| 7 | Аусгус - алпака, 60/50/30, комплект с бутилковиден сифон | бр. | 1 |
| 8 | Бутилковиден сифон за тоалетна мивка | бр. | 24 |
| 9 | Клозетна чиния с ниско казанче и горно оттичане моноблок- комплект с арматурата | бр. | 9 |
| 10 | Присъединител за клозет | бр. | 9 |
| 11 | Подов сифон ф50 - странично оттичане, с регулираща се височина | бр. | 14 |
| 12 | Пробиване на отвори | бр. | 29 |
|  |  |  |  |
|  | ВЪТРЕШЕН КАНАЛ - ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 07 | ВЪТРЕШЕН КАНАЛ, ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ - ДЕМОНТАЖ |  |  |
| —1 | Стоманени тръби ф75 - демонтаж | м. | 35 |
| 2 | Чугунени тръби ф104 - демонтаж | м. | 18 |
| 3 | Рязане на стоманена тръба | бр. | 16 |
| 4 | Рязане на чугунена тръба | бр. | 8 |
| 5 | Пробиване на отвори в стоманобетонна плоча | бр. | 24 |
|  |  |  |  |
| 08 | ВЪТРЕШЕН КАНАЛ, ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ |  |  |  |
| 1 | PVC тръба ф75х2,2 дебелостенна, трислойна, включително фасонните части | м. | 35 |
| 2 | PVC тръба ф110x3.2 дебелостенна, трислойна, включително фасонните части | м. | 18 |
| 3 | Контролна тръба (РО) ф75 PVC | бр. |  | 8 |
| 4 | Контролна тръба (РО) ф110 PVC | бр. | 4 |
| 5 | Изпробване вертикална канализация | м. | 53 |
| 6 | Укрепители за вертикален канал | бр. | 24 |
| 7 | Уплътняване на отвори с водонепропусклив материал | бр. | 24 |
| 8 | Замонолитване на отвори | бр. | 24 |
| 9 | Муфа РУСф75 | бр. | 16 |
| 10 | Муфа РУСфЛО | бр. | 8 |
|  |  |  |  |

**Забележки:**

1.Смесителите батерии, арматурите и приборите да бъдат производство на Европейски съюз. 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Описание | **Ед. мярка** | Количество |
| Болнично леглоДвусекционни със странични сгъваеми ограничителиРазмери 2015/900/500ммЧетири въртящи се колела, две от които със спирачен механизъмРегулируема стойка за инфузия с възможност за поставяне от двете страни на леглотоПовдигане на гърба 0-70 градусаАнтибактериален дюшек 12 смМаксимално натоварване 230 кг | бр. | **22** |
| Легло с ракла | бр. | **4** |
| Прикреватно шкафче, болнично, материали устойчиви на дезинфекция | бр. | **32** |
| Контейнер на колелца, за под бюро | бр. | **5** |
| Стенен шкаф 90/30/60 см | бр. | **2** |
| Спешен медицински шкаф | бр. | **3** |
| Гардероб за пациенти, размери от място | бр. | **16** |
| Гардероб за дрехи, метал, прахово боядисан, единичен за персонал | бр. | **16** |
| Стол работен, механизиран, регулируем подвижен | бр. | **16** |
| Стол посетителски | бр. | **1** |
| Бюро | бр. | **5** |
| Работен плот с вградена мивка неръждавейка на височина 900мм, вградени под него шкафове с вратички и чекмеджета, размери от място, материал устойчив на дезинфекционни разтвори, за работни помещения | м | **по размер** |
| Работен плот с вградена мивка неръждавейка на височина 900мм, вградени под него шкафове с вратички и чекмеджета, размери от място, материал устойчив на дезинфекционни разтвори, за сервизни помещения  | м | **по размер** |
| Манипулационна количка | бр. | **1** |
| Кухненска количка за раздаване на храна | бр. | **1** |
| Етажерки за медицински архив | м | **по размер** |
| Стилаж за склад | м | **по размер** |